### FOR

指令说明：

从 FOR 指令开始到 NEXT 指令之间的程序按指定次数重复运行。

FOR 指令直接与母线相连。

操作数：

S：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

编程示例：

FOR 到 NEXT 循环 50 次，M8000 上电后保持导通状态，D0 的值自加为 50，跳出循环，程序接着往下扫描，此时 D0 大于 40，LD>=比较指令导通，M0 线圈接通，常闭触点 M0 变为常开，D0 的值停止自加，所以 D0 的值为 50。

FOR 到 NEXT 循环 50 次，D0 的值为 50，跳出循环，D0 不大于 60，比较指令不导通，M0 线圈不接通。程序扫描到 END 之后从头再次执行 FOR 到 NEXT 再循环 50 次，D0 的值为 100，跳出循环，此时 D0 大于 60，比较指令导通，M0 线圈接通，常闭触点 M0 变为常开，D0 的值停止自加，所以 D0 的值为 100。