### CAM_SETMODE -- 设置触发模式

类型 | 图像采集相关
描述 | 设置相机的触发模式，设置过程可能主动停止相机的采集
语法 | CAM_SETMODE(mode) 参数： mode：触发模式：-1 为采集模式；0 为软触发模式；1~N 外触发模式，依次对应不同外触发的触发源，与外部相机接线相对应，如 1 对应第一触发源 Line0，2 对应第二触发源 Line1，3 对应 Line2。相机使用外部触发模式时需要相机线与外部设备正确接线，外部线”Line0”、 ”Line1”、 ”Line2”与外部设备的接法请参考相对应相机的 IO 线缆接线说明，如海康相机请参考《海康相机 IO 线缆接线说明》文档
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | CAM_SETMODE(0) '设置相机为软触发模式 或 CAM_SETMODE(1) '设置相机为外部触发模式，且触发源为Line0