### DROLP

指令说明：

DROL 是 32 位脉冲执行型循环左移指令，即指令激活一次，执行一次数据移位运算。是将不包括进位标志在内的目标操作数[D+1,D]的 32 位数据向左循环移动 n 位。最后移出的位状态存于进位标志 M8022 中。

若操作数[D]为指定位数软元件，则只有 K8Y, K8M, K8S 有效。

操作数：

D：KnY, KnM, KnS, T,C,D,Z,V, LV,DT

n：D,K,H

指令格式：[DROLP D n ]

编程示例：

当 X0 闭合时，置位 M100，M100 的上升沿触点触发，将 K1 传送到 K8Y0。

M100 的常开触点闭合，M8013 触点接通 0.5 秒，断开 0.5 秒，使得 ROLP 指令以 1S 为周期执行一次，让 K8Y0 的 32 个数据位中 b0 的状态 1 循环左移 1 位，最后移出的位状态为 1 时，进位标志 M8022=ON，若为 0，则 M8022=OFF。