### ZV_REELLIPAXIS -- 椭圆轴参数

类型 | 特征
描述 | 计算区域的惯量主轴（等效椭圆）参数，即区域的轴和方向与椭圆的轴和方向是一样的，方向(即角度)是主轴与水平线的夹角。 注意：区域像素点被视为数学上的、无限小的点，这就意味着，长轴和短轴可以是0。特别是当输入空区域或包含单点区域时，将返回长轴为0，短轴为0，此外单线区域即一个像素高的水平线区域或一个像素宽的垂直线区域，将返回短轴为0
语法 | ZV_REELLIPAXIS(re,tabid_out) 参数： re：ZVOBJECT类型，区域 tabid_out：TABLE索引，输出参数,输出依次为等效椭圆长轴、短轴、角度（单位为度数，顺时针为正，范围(-90,90]）
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, mask, re, re_connect, re_src ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,mask)'生成的覆盖全图的区域 ZV_RETHRESH(img,mask,re,0,100) '区域二值化 ZV_RECONNECT(re,re_connect)'计算区域的连通区域 ZV_LISTGET(re_connect,re_src,3)'获取列表中序号为3的元素 ZV_REELLIPAXIS(re,0) '计算区域的等效椭圆轴参数，参数依次放入索引开始位置为0的TABLE中