### MODBUS_BIT -- 位寄存器

类型 | MODBUS 位寄存器
描述 | 修改或者读取 BIT 寄存器，布尔型，触摸屏一般叫 0x 寄存器。 另：特殊的 modbus 0x 寄存器，通过这些寄存器可以直接从触摸屏读取和设置 IO，注意读取的 IO 是原始的状态，INVERT_IN 不起作用。
MODBUS_BIT 地址 | 意义
0~7999 | 用户自定义使用
8000~8099 | PLC 编程的特殊 M 寄存器
8100~8199 | 轴 0-99 的 IDLE 标志
8200~8299 | 轴 0-99 的 BUFFER 剩余标志
10000~14095 | 对应输入 IN 口
20000~24095 | 对应输出 OUT 口
30000~34095 | 对应 PLC 编程的 S 寄存器
语法 | MODBUS_BIT(first,[last]) = value first：位寄存器编号，编号从 0 开始 last：位寄存器编号，编号从 0 开始
适用控制器 | 通用
例子 | DIM VAR MODBUS_BIT(100) = 1 'bit100 赋值 1 VAR = MODBUS_BIT(100) '把 bit100 的值赋值到变量 VAR