### SEND_QUERY -- send 命令

类型 | 通讯指令
描述 | 主控制器给从控制器发送 ZMC_DIRECTCOMMAND 命令，结果通过 SEND_RESULT 查看。 发送 BASIC 内容：cmdstring(参数列表)。 不带参数的时候，不添加括号。 接收的内容根据 SEND_QUERYSET 的设置填到 TABLE 里面。 MODBUSM 指令超时重发要注意，从控制器可能收到 2 次消息，对寄存器的扫描也可能出现 2 次。SEND 指令超时重发对从控制器没有影响，重要标志性变量可以通过 SEND 指令来修改。
语法 | SEND_QUERY (cmdstring,可选参数列表) cmdstring：命令字符串 可选参数列表：个数可变，不带参数的时候，不添加括号
适用控制器 | 4 系列以上控制器支持，支持版本号 20170618
例子 | SEND_QUERYSET(0,1) SEND_QUERY("?dpos",0) 'table(0)保存控制器 DPOS(0)的内容 SEND_QUERY("?REMAIN_BUFFER(1)AXIS(0)",0) '发送字符串内容 (“?REMAIN_BUFFER(1) AXIS(0)”) SEND_QUERYSET(0,2) SEND_QUERY("?dpos(0),dpos(1)") '从控制器会返回两个数据
相关指令 | SEND_RESULT，SEND_QUERYSET