### ZV_LATCHSETBGC -- 设置锁存背景颜色

类型 | 锁存处理
描述 | 设置锁存图像的背景颜色，下一次改变锁存图像时启用，即需要调用显示指令触发更新 显示指令包括ZV_LATCH、ZV_LATCHTRANS、ZV_LATCHCLEAR
语法 | ZV_LATCHSETBGC(latch_id,rgb) 参数： latch_id：锁存通道号 rgb：背景颜色，ZV_COLOR指令生成的颜色值
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | DIM red ZVOBJECT img Red = ZV_COLOR(255,0,0) ZV_READIMAGE(img,"logo.png",0) '以原图像格式读取图片信息 ZV_LATCHSETBGC(0,red) '将锁存通道0的背景颜色改为红色 ZV_LATCH(img,0) 原图像显示为： 背景颜色替换后：
相关指令 | ZV_COLOR(设置颜色)