### PWM_DUTY -- pwm 占空比

类型 | PWM 控制函数
描述 | PWM 占空比设置或读取。 PWM 只能通过设置占空比为 0 来关闭，不能通过设置 PWM 频率为 0 实现，PWM 频率一定要在 PWM 开关之前调整。 占空比指有效电平占整个周期的比例。 一个周期中先输出有效电平，再输出无效电平。 PWM 的实际输出受输出口的控制，必须输出口打开，PWM 才能输出，否则输出被屏蔽掉。可以先开 PWM 功能，然后再开输出口，这样实现激光电源的首脉冲抑制功能。
语法 | PWM_DUTY(index, duty) PWM_DUTY(index)=duty index：编号，从 0 开始 duty：占空比，0-1，当设置 0 的时候，PWM 关闭
适用控制器 | 支持 PWM 功能的控制器才支持此函数。
例子 | PWM_DUTY(0)=0.5 ?PWM_DUTY(0) 打印结果 0.5
相关指令 | PWM_FREQ，MOVE_PWM