### ZV_IMGISVALID -- 图像是否有效

类型 | 基本参数
描述 | 判断图像是否有效，支持在线命令，使用无需传入TABLE索引参数 分为命令语法和函数语法 非立即指令, 函数语法部分表达式暂不支持，此时会打印非立即指令不支持的错误
语法 | 命令语法：ZV_IMGISVALID(img,tab_valid) 参数： img：ZVOBJECT类型，源图像 ab_valid：TABLE索引，输出参数，图像是否有效，1为有效，0为无效 函数语法：val = ZV_IMGISVALID(img)
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img ZV_READIMAGE(img,"1.bmp",0) '以原图像格式读取图像 IF ZV_IMGISVALID(img) = 0 THEN PRINT "Image Is Empty" ENDIF
相关指令 | ZV_READIMAGE(读取图像)