### ZV_MASK -- 掩码图像

类型 | 绘制
描述 | 绘制mask，即将图像img对应mask为0的像素置零（fill_fore为0）或为255的像素置255（fill_fore为1）
语法 | ZV_MASK(img,mask) 参数： img：ZVOBJECT类型，绘制的目标图像 mask：ZVOBJECT类型，mask图像 fill_fore：是否填充前景色，为1则填充前景色（255）否则填充背景色（0）
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img，mask ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_IMGCOPY(img,mask)'复制图像 ZV_IMGSETCONST(mask,0)'常数填充图像 FOR i=10 TO 10 FOR j=10 TO 10 ZV_IMGSETVAL(mask,i,j,0,1)'修改图像的值 NEXT NEXT ZV_MASK(img,mask,1)'绘制目标图像，填充前景色