### ZV_RESHAPETRANS -- 区域变换

类型 | 特征
描述 | 将区域变换成指定的类型区域
语法 | ZV_RESHAPETRANS(re,re_trans,type) 参数： re：ZVOBJECT类型，区域，输入参数 re_trans：ZVOBJECT类型，区域，输出参数 type：区域变换类型,如下表
0 | 凸包
1 | 最小包围区域的平行水平轴的外接矩
2 | 最小包围区域的旋转外接矩
3 | 被区域包围的最大内接矩
4 | 最小包围区域的外接圆
5 | 被区域包围的最大内接圆
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, dst, mask, re, re_trans, re_boundary ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_IMGINFO(img,0)'获取图像基本信息 ZV_REGENFULLIMG(img,mask)'生成的覆盖全图的区域 ZV_RETHRESH(img,mask,re,200,255)'区域二值化 ZV_RESHAPETRANS(re,re_trans,0)'将区域变换成凸包区域 ZV_REBOUNDARY(re_trans,re_boundary,0)'区域的边界 ZV_IMGCOPY(img,dst)'复制图像 ZV_REGION(dst,re_boundary,0,255)'区域转二值图像