### ZV_CONTFILTER -- 过滤

类型 | 特征
描述 | 将轮廓序列中的轮廓以某种特征进行过滤，保留满足特征要求的轮廓
语法 | ZV_CONTFILTER(contlist,feature,min,max,is_invert) 参数： contlist：ZVOBJECT类型，待过滤的轮廓序列，列表类型 feature：轮廓特征类型，参考排序，可取值-1，则按照顺序取序号在范围内的轮廓 min：特征值的下限 max：特征值的上限 is_invert：是否反向选择，为1则保留不在范围内的轮廓，默认值为0
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, img_bw, dst, contlist, con_src ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_THRESH(img,img_bw,200,255)'图像二值化 ZV_CONTGEN(img_bw,contlist,1,0)'将查找到的所有廓存入轮廓列表中 ZV_CONTFILTER(contlist,0,500,300000,0)'对轮廓列表中的轮廓进行过滤，保留面积在500到300000的轮廓，面积不在此范围的轮廓将被过滤 ZV_IMGCOPY(img,dst)'复制图像 ZV_IMGSETCONST(dst,0)'常数填充图像 ZV_CONTLIST(dst,contlist,255,0)'绘制轮廓