### PRINT -- 打印信息

类型 | 打印输出函数
描述 | 打印信息到 PC 端 ZDevelop 软件的输出窗口。 别名：? 通过*参数名可以打印参数值；*特殊字符串可以打印一些特殊的信息。
语法 | PRINT expression, "string" 或 ? expression,"string" Expression：有效表达式 *SET：打印所有参数值 *TASK：打印任务信息 任务正常时只打印任务状态 任务出错时还会打印出错误任务号，具体错误行 *MAX：打印所有规格参数 *FILE：打印程序文件信息 *SETCOM：打印当前串口的配置信息 *BASE：打印当前任务的 BASE 列表（140123 以后版本支持） *数组名：打印数组的所有元素，数组长度不能太长 *参数名：打印一个所有轴的单个参数 ?*ETHERCAT：打印 EtherCAT 总线连接设置状态 ?*RTEX：打印 Rtex 总线连接设置状态 ?*FRAME：打印机械手参数，需要 161022 及以上固件支持 ?*SLOT：打印出控制器槽位口信息（RTEX 口，EtherCAT 口） ?*PORT：打印所有 PORT 通讯口
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 在线命令输入 >>PRINT 1+2 输出：3 例二 在线命令输入 >>PRINT *task '打印所有任务状态 Task:0 Running. file:"hmi.bas" line:280: Task:1 Stopped. Task:2 Stopped. Task:3 Stopped. Task:4 Stopped. Task:5 Stopped. Task:6 Stopped. 例三 在线命令输入 >> ?*mpos 输出：21872.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相关指令 | TRACE