### ZV_MUL -- 乘

类型 | 代数
描述 | 两个图像或矩阵逐元素相乘，dst = src1*src2*mult+add
语法 | ZV_MUL(src1,src2,dst,mult,add) 参数： src1：ZVOBJECT类型，图像或矩阵1 src2：ZVOBJECT类型，图像或矩阵2，大小、通道数量和数据类型必须与src1相同 dst：ZVOBJECT类型，计算的结果图像或矩阵，类型与src1相同 mult：计算时的乘数 add：计算时的偏置
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src1, src2, dst ZV_READIMAGE(src1,"test1.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_READIMAGE(src2,"test2.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_MUL(src1,src2,dst,0.5,2) 'dst = src1*src2*mult+add,两个图像或矩阵逐元素相乘