### ZV_NCCREGION -- 获取模板区域

类型 | NCC 匹配
描述 | 获取创建NCC模板时的有效区域
语法 | ZV_NCCREGION(model,re) 参数： model：ZVOBJECT类型，NCC模板 re：ZVOBJECT类型，输出参数，获取的创建模板的区域
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, re, model, dst_re ZV_READIMAGE(img, "model.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,re)'生成覆盖全图的区域 ZV_NCCCREATERE(img,re,model,-180,180,0,0)'创建ncc模板 ZV_NCCREGION(model,dst_re) '获取创建NCC模板时的区域并存于re中
相关指令 | ZV_NCCCREATERE（创建NCC模板）