### ZV_CLRGETMODELPARAM -- 获取颜色模型参数

类型 | 分割
描述 | 获取颜色模型的参数
语法 | ZV_CLRGETMODELPARAM(mod,maxLen,tab_name,tab_param) 参数： mod：ZVOBJECT类型，颜色模型 maxLen：name缓冲区大小，大小要设的合适，若大小大于了模型名称本身大小会报错 tab_name: 放置模型名称信息的 TABLE 起始索引 tab_param：放置模型参数信息的 TABLE 起始索引，TABLE 空间依次存放颜色类型以及各通道低、高阈值，如 coloType、low1、high1、low2、high2、low3、high3
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, re, color_mod ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENRECT(re,0,0,100,100) ZV_CLRGENMODELRE(img,re,color_mod,"color",0)'在RGB颜色空间生成颜色模型 ZV_CLRGETMODELPARAM(color_mod,7,0,10) '获取颜色参数信息