### ZV_FASTTEMPL -- 快速简单匹配

类型 | 灰度匹配
描述 | 获取最佳匹配位置的x、y坐标，整型值
语法 | ZV_FASTTEMPL(img,modImg,tab_rst[,method = 0]) 参数： img：ZVOBJECT类型，待匹配图像 modImg：ZVOBJECT类型，模板图像 tab_rst：TABLE索引，匹配结果，输出参数，依次为x、y坐标，坐标为整数值 Method：匹配算法
Method | 说明
0 | 归一化相关系数
1 | 相关系数
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT model, match_img, color_img ZV_READIMAGE(model, "model.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_READIMAGE(match_img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_FASTTEMPL(match_img,model,0,0) '使用灰度匹配方法获取模板图像在搜索图像中的位置，并将坐标位置存于起始索引为0开始的TABLE中 ZV_GRAYTORGB(match_img,color_img)'灰度图转化为RGB图像 ZV_MARKER(color_img,TABLE(0),TABLE(1),0,50,zv_color(255,0,0))'绘制十字