### ZV_RERECT2 -- 最小外接矩

类型 | 特征
描述 | 计算区域最小外接矩,这个外接矩是可以带有角度的，即带角度的能包围区域的最小矩形
语法 | ZV_RERECT2(re,tabid_out) 参数： re：ZVOBJECT类型，区域 tabid_out：TABLE索引，输出参数, 输出依次为cx、cy、width、height、angle，即矩形中心cx坐标、矩形中心cy坐标、矩形宽、矩形高、矩形角度，角度顺时针为正，单位度数
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, mask, re, re_connect, re_src ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,mask)'生成的覆盖全图的区域 ZV_RETHRESH(img,mask,re,0,100) '区域二值化 ZV_RECONNECT(re,re_connect)'计算区域的连通区域 ZV_LISTGET(re_connect,re_src,3)'获取列表中序号为3的元素 ZV_RERECT2(re_src,0)'计算区域最小外接矩，参数依次放入索引开始位置为0的TABLE中