### ZV_RERECTLTY -- 矩形度

类型 | 特征
描述 | 计算区域的矩形度，衡量一个形状接近矩形的程度。矩形度测度的计算最终是基于计算出的矩形与输入区域相对于矩形面积的归一化差的面积。
语法 | ZV_RERECTLTY(re,tab_val) 参数： re：ZVOBJECT类型，区域 tab_val：TABLE索引，输出参数，空区域为0
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, mask, re, re_connect, re_src ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,mask)'生成的覆盖全图的区域 ZV_RETHRESH(img,mask,re,0,100) '区域二值化 ZV_RECONNECT(re,re_connect)'计算区域的连通区域 ZV_LISTGET(re_connect,re_src,3)'获取列表中序号为3的元素 ZV_RERECTLTY(re_src,0)'计算区域的矩形度，值放入TABLE(0)中