### TIMER_IFEND -- 定时器状态

类型 | 系统函数
描述 | 返回定时器是否结束。
语法 | value = TIMER_IFEND (timernum) 返回 0：定时器正在定时，即未执行对应中断程序。 返回 1：定时器定时完成，开始执行对应中断程序。 支持 PLC 的固件在启动定时器前打印 0，不支持 PLC 的固件打印 1。
适用控制器 | 通用
例子 | INT_ENABLE=1 '开启中断 ?TIMER_IFEND(0) '定时器未启动，打印结果 0 '不支持 PLC 的固件则打印 1 TIMER_START(0,2000) '定时器 0 启动，定时 2s ?TIMER_IFEND(0) '打印结果，0，定时器正在定时 DELAY(2000) ?TIMER_IFEND(0) '打印结果，1，定时器定时完成，执行中断
相关指令 | ONTIMERn，TIMER_START