### ZV_NCCPARAM -- 获取模板参数

类型 | NCC 匹配
描述 | 获取创建NCC模板时的参数
语法 | ZV_NCCPARAM(model,tab_param) 参数： model：ZVOBJECT类型，源NCC模板 tab_param：TABLE索引，输出参数，获取的NCC模板参数，依次为angle_start、angle_end、angle_step、num_level,即起始角度、终止角度、角度步长、金字塔层数
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, re, model ZV_READIMAGE(img, "model.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,re)'生成覆盖全图的区域 ZV_NCCCREATERE(img,re,model,-180,180,0,0)'创建ncc模板 ZV_NCCPARAM(model,0)’获取ncc模板参数存于起始索引为0的TABLE中
相关指令 | ZV_NCCCREATERE（创建NCC模板）