### ZV_EMPHASIZE -- 图像增强

类型 | 图像增强
描述 | 图像增强也叫高提升滤波，增强图像边缘细节，它的步骤主要是： 1、平滑原图像：f à s； 2、从原图像中减去模糊图像，产生的差值图像称为模板：m = f - s； 3、将模板加到原图像中，其中 k>1
语法 | ZV_EMPHASIZE(src,dst,kx,ky,factor) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像，单通道图像 dst：ZVOBJECT类型，图像增强后图像，输出 kx：滤波器x方向尺寸，范围[1,201] ky：滤波器y方向尺寸，范围[1,201] factor：增强因子，高频边缘细节的提升比率，大于0，值越大边缘细节增强的越厉害
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_EMPHASIZE_(src,dst,3,3,2)'增强图像边缘细节