### ZV_HISTEQ -- 直方图均衡化

类型 | 滤波
描述 | 灰度图像直方图均衡化是灰度变换的一个重要应用，是通过拉伸像素强度分布范围来增强图像对比度的一种方法，它高效且易于实现，广泛应用于图像增强处理中。直方图均衡化步骤： 1. 计算图像的直方图H 2. 进行直方图归一化 3. 计算直方图积分： 4. 以作为查询表进行图像变换： 直方图均衡化前后效果与直方图对比图：
语法 | ZV_HISTEQ(src,dst) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像，单通道8U图像 dst：ZVOBJECT类型，直方图均衡化后的图像
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_HISTEQ(src,dst)'源图像src直方图均衡化后的图像为dst