### ZV_RECTCORRECT -- 矩形补正

类型 | 变换
描述 | 对输入矩形ROI进行补正，通常矩形作为ROI参数结合定位偏移补正矩阵对ROI进行补正
语法 | ZV_RECTCORRECT(mat,cx,cy,width,height,angle,tab_rect) 参数： mat：ZVOBJECT类型，补正的变换矩阵 cx：输入矩形中心x坐标 cy：输入矩形中心y坐标 width：输入矩形宽 height：输入矩形高 angle：输入矩形角度 tab_rect：TABLE索引，输出参数，补正后的矩形,依次为cx、cy、width,height,angle
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img,re_src,re_dst,mat ZV_READIMAGE(img,"1.png",0)'以原图像格式读取图像 ZV_IMGSETCONST(img,0)'常数填充图像 ZV_REGENRECT2(re_src,200,200,120,80,30)'生成带角度的矩形区域 TABLE(0, 1, 0.5, 50, 0.5, 1, 50)'将数据存入到TABLE(0)中 ZV_MATGENDATA(mat,2,3,0)'变换矩阵 ZV_RECTCORRECT(mat,200,200,120,80,30,10)’使用变换矩阵mat对输入矩形进行补正，补正后的矩形存入开始索引为10的TABLE中 ZV_REGENRECT2(re_dst,TABLE(10),TABLE(11),TABLE(12),TABLE(13),TABLE(14))'生成带角度的矩形区域 ZV_REGION(img,re_dst,0,ZV_COLOR(255,255,255))'区域转二值化