### ZV_LATCHSETSIZE -- 设置锁存图像大小

类型 | 锁存处理
描述 | 设置锁存显示图像的大小，一般为显示控件的尺寸。设置错误图像仍按照显示控件尺寸显示，但将导致锁存信息计算错误，进而交互控件坐标转换出错。下一次改变锁存图像时启用，即需要调用显示指令触发更新 显示指令包括ZV_LATCH、ZV_LATCHTRANS、ZV_LATCHCLEAR
语法 | ZV_LATCHSETSIZE(latch_id,width,height) 参数： latch_id：锁存通道号 width：锁存区域宽度 height：锁存区域高度
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img ZV_LATCHSETSIZE(0,400,200) '设置锁存0通道的宽高：400*200 ZV_READIMAGE(img,"1.bmp",0) '以原图像格式读取图像 ZV_LATCH(img,0) '在锁存0通道显示图片
相关指令 | ZV_READIMAGE(读取图像)