### DEADD

指令说明：

DEADD 是 32 位连续执行型 2 进制浮点数加法运算指令，即每个扫描周期都执行一次运算。是将源操作数[S1+1,S1]和[S2+1,S2]的 2 进制浮点数数据进行加法运算，并将其运算结果以 2 进制浮点数形式传送到目标操作数[D+1,D]中。

在[S1+1,S1]和[S2+1,S2]中指定了常数（K,H）时，数值会自动转换成 2 进制浮点数。

操作数：

S1：D,K,H,LV,DT,@

S2：D,K,H,LV,DT,@

D：D,LV,DT

指令格式：[DEADD S1 S2 D]

编程示例：

X0 闭合，DEADD 指令执行，将 K20 与 K30 转换成 2 进制浮点数后进行加法运算，运算后得 50.0000 传送到 D1D0；将 D1D0 的 50.0000 与 K10 的浮点数相加，得到的值为 60.0000，传送到 D3D2 中。