### ZV_MAT2DADDROT -- 变换矩阵追加旋转

类型 | 变换
描述 | 在变换矩阵中追加旋转变换 或者
语法 | ZV_MAT2DADDROT(mat,angle,cx,cy,isBaseAfter) 参数： mat：ZVOBJECT类型，变换矩阵 angle：旋转角度，顺时针为正 cx：旋转的基准点x坐标 cy：旋转的基准点y坐标 isBaseAfter：参数是否是基于变换后的，为1则基于变换后，即旋转变换等效于在mat变换后执行
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mat TABLE(0, 1, 0.2, 0, 0, 1, 0)'将数据存入到TABLE(0)中 ZV_MATGENDATA(mat,2,3,0)'变换矩阵 ZV_MAT2DADDROT(mat,-20,0,0,1)'先将矩阵mat绕(0,0)旋转30°，然后缩小0.8，之后再绕以旋转基准点(20,20)旋转-20°