### ZV_CONTGETPARAM -- 轮廓几何基元参数

类型 | 轮廓
描述 | 获取轮廓类型和几何基元参数，圆弧和椭圆弧角度均为顺时针，范围(-180,180],轮廓几何基元属性总共分为4种：曲线、直线、圆弧、椭圆、多边形
语法 | ZV_CONTGETPARAM(cont,len,tab_id) 参数： cont：ZVOBJECT类型，输入轮廓 len：存储几何基元参数的buffer长度 tab_id：输出的几何基元参数，依次为type、param1、param2、param3...，即轮廓类型和基元参数，基元参数与轮廓类型有关，type如下：
-1 | 曲线参数:无参数，轮廓类型为-1，表示此轮廓为曲线轮廓，是未经过分割的原始轮廓
0 | 直线参数：stx、sty、endx、endy，端点坐标
1 | 圆弧参数：cx、cy、radius、stx、sty、midx、midy、endx、endy
2 | 椭圆参数：cx、cy、a、b、angle、stx、sty、midx、midy、endx、endy，angle为长轴与水平方向的夹角
3 | 多边形参数：无参数，轮廓类型为3，表示此轮廓为多边形轮廓，无参数输出
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, img_bw, contlist, con_src DIM con_count ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_THRESH(img,img_bw,200,255)'图像二值化 ZV_CONTGEN(img_bw,contlist,1,0)'将查找到的所有廓存入轮廓列表中 con_count = ZV_LISTCOUNT(contlist)'获取轮廓列表个数 FOR i=0 TO con_count-1 ZV_LISTGET(contlist,con_src,i)'获取某个轮廓 ZV_CONTGETPARAM(con_src,5,0)'获取轮廓类型和几何基元参数 NEXT