### MOVECIRCABS -- 圆心画弧-绝对

类型 | 多轴运动指令
描述 | 两轴圆弧插补，圆心画弧，绝对运动。 BASE 第一轴和第二轴进行圆弧插补，绝对移动方式。 自定义速度的连续插补运动可以使用 SP 后缀的指令，见*SP 描述。 MOVECIRCABS 不支持走整圆，整圆使用 MOVECIRC。
语法 | MOVECIRCABS(end1, end2, centre1, centre2, direction) end1：终点第一个轴运动坐标，绝对位置 end2：终点第二个轴运动坐标，绝对位置 centre1：圆心第一个轴运动坐标，绝对位置 centre2：圆心第二个轴运动坐标，绝对位置 direction：0-逆时针，1-顺时针 坐标位置请确保正确，否则实际运动轨迹会错误。
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0,1) ATYPE=1,1 '设为脉冲轴类型 UNITS=100,100 DPOS=0,0 SPEED=100,100 ACCEL=1000,1000 DECEL=1000,1000 TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(100,100) '先运动 100,100 位置 MOVECIRCABS(200,0,100,0,1) '半径 100 顺时针画 1/4 圆，终点坐标 '（200,0） 插补轨迹 DPOS(0)垂直刻度 100 DPOS(1)垂直刻度 100
相关指令 | MOVECIRC，MOVECIRC2ABS，*SP