### ZV_CODESTR -- 获取数据码结果

类型 | 数据码
描述 | 获取数据码结果，字符串方式输出
语法 | ZV_CODESTR(code,maxLen,rst_tabid) 参数： code: ZV_CODEREAD 指令读取出的数据码，ZVOBJECT类型 maxLen: 数据码字符串结果最大可接收的长度 rst_tabid: TABLE 索引，输出参数，获取的数据码结果字符串的起始位置
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, code_list, code_rst DIM res_str(64) ZV_READIMAGE(img,"test.png",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CODEREAD(img,code_list,2,4)'识别EAN-13的条码并把结果存入列表 ZV_LISTGET(code_list,code_rst,0)'获取列表中第一个结果 ZV_CODESTR(code_rst,64,0)'获取结果并将其存入到TABLE(0)中 DMCPY res_str(0),TABLE(0),64 '将TABLE中的数组拷贝至res_str中 ? res_str '打印识别结果：0123456789012