### ZV_CONTGENSUBPIX -- 亚像素轮廓

类型 | 轮廓
描述 | 亚像素边缘轮廓提取，使用滞后阈值的canny边缘检测算法提取图像中指定的region区域部分的亚像素边缘轮廓，边缘轮廓点的梯度大于high阈值的一定是轮廓，小于low的一定不是轮廓，介于low和high之间的且与轮廓边缘点相连接的边缘点也视为轮廓点，提取的轮廓不一定保证是顺时针方向(图像坐标系下)，如需查看轮廓方向请使用 ZV_CONTDIRECT指令
语法 | ZV_CONTGENSUBPIX(img,region,list,low,high,minLen) 参数： img：ZVOBJECT类型，源灰度图像 region：ZVOBJECT类型，表示提取轮廓的有效区域，即region指定的图像部分才提取轮廓，region为空时提取整个图像的轮廓 list：ZVOBJECT类型，提取出的所有轮廓存与列表中 low：滞后阈值的低阈值，范围(0,255] high：滞后阈值的高阈值，范围(0,255]，大于low minLen：最小轮廓长度，表示提取的轮廓其长度大于等于minContLen
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, dst, re, contlist ZV_READIMAGE(img, "test.png",0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENRECT(re,263,336,114,109)'生成矩形区域 ZV_CONTGENSUBPIX(img,re,contlist,80,200,30)'从有效区域中提取最小轮廓长度为30的边缘轮廓，并将提取的结果存于列表中 ZV_IMGCOPY(img,dst)'复制图像 ZV_IMGSETCONST(dst,0)'常数填充图像 ZV_CONTLIST(dst,contlist,255,0)'绘制轮廓