### ZV_OCRSAMPLEIMG -- 获取样本图像

类型 | OCR
描述 | 获取样本库中指定位置的样本图像
语法 | ZV_OCRSAMPLEIMG(sample,img,id) 参数： sample：样本库，ZVOBJECT类型 img：样本图像，ZVOBJECT类型，输出 id：id号，用于指定样本库中特定位置的样本
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, dst, param, sample ZV_READIMAGE(img,"train.png",0)'以原图像格式读取图片 ZV_OCRSEGSETPARAM(param,0,120,20,30000,3,500,3,500,0,0,3,3,-1) '设置字符的分割参数 ZV_OCRSEGCHAR(img,param,sample,320,240,120,80,0)'字符分割 ZV_OCRSAMPLEIMG(sample,dst,0)'获取样本库中第1个位置的样本图像