### ZV_TEXT -- 文字

类型 | 绘制
描述 | 在图像img上输出字符串str，支持中文，字体信息通过系统参数设置
语法 | ZV_TEXT(img, str,x,y,size,color) 参数： img：ZVOBJECT类型，绘制的目标图像 str：要绘制的字符串 x：绘制的位置x坐标 y：绘制的位置y坐标 size：字体的像素大小 color：文字的颜色，img为彩色图像时可用ZV_COLOR(r,g,b) 生成颜色，img为黑白图像时颜色取值为[0,255],如黑色0，灰色128，白色255
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_TEXT(img,"hello",100,100,10,ZV_COLOR(255,255,255）)'在图像img中的坐标(100,100)的位置写像素为10大小的文字，颜色为白色