### ZV_SOBEL -- Sobel 边缘检测

类型 | 滤波
描述 | Sobel 算子是一个主要用于边缘检测的离散微分算子。它结合了高斯平滑和微分求导，用来计算灰度图像的近似梯度。 检测水平变换，3*3内核为： 检测水平变换，3*3内核为：
语法 | ZV_SOBEL(src,dst,dx,dy,size) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像为单通道或三通道图像 dst：ZVOBJECT类型，滤波后图像，数据类型64F dx：x方向导数阶数，范围[0, max(size,3)) dy：y方向导数阶数，范围[0, max(size,3)),注意dx、dy不能同时为0 size：滤波器尺寸，范围[1,31]，取奇数值，常用值3，若取的偶数内部会自动转换成最近的奇数
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_SOBEL(src,dst,2,2,3)'3*3 滤波尺寸，sobel边缘检测