### ZV_CODEPOS -- 获取数据码的位置

类型 | 数据码
描述 | 获取数据码的位置
语法 | ZV_CODEPOS(code,tab_pos) 参数： code: ZV_CODEREAD 指令读取出的数据码，ZVOBJECT类型 tab_pos:存放数据码位置的TABLE起始索引，依次为矩形左上、右上、右下、左下顶点坐标
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, code_list, code_rst ZV_READIMAGE(img,"test.png",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CODEREAD(img,code_list,2,4)'识别EAN-13的条码并把结果存入列表 ZV_LISTGET(code_list,code_rst,0)'获取列表中第一个结果 ZV_CODEPOS(code_rst,0)'获取数据码位置并将其存入起始索引为0的TABLE中 ? *TABLE(0, 4)'打印数据码的位置