### ZV_MIRROR -- 镜像

类型 | 几何变换
描述 | 计算图像的镜像，图像齐次坐标环变换公式： 下图是一个水平镜像，沿y轴翻转的示意图。 沿x轴翻转： 沿y轴翻转： 原点镜像：
语法 | ZV_MIRROR(src,dst,type) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像为单通道或三通道图像 dst：ZVOBJECT类型，镜像后的图像 type：镜像类型：0-垂直镜像，以水平轴为翻转轴，即上下翻转；1-水平镜像，以垂直轴为翻转轴，即左右翻转；2-对角镜像，以主对角线为翻转轴，即水平轴和垂直轴都作为翻转轴，沿着两个轴都进行了翻转
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_MIRROR(src,dst,1)'dst 为生成源图像src水平镜像后的图像