### ZV_CLRGENMODEL -- 生成颜色模型

类型 | 分割
描述 | 通过阈值范围生成颜色模型
语法 | ZV_CLRGENMODEL(mod,name,colorType,low1,high1,low2,high2,low3,high3) 参数： mod：ZVOBJECT类型，生成的颜色模型 name：模型名称，字符串，不能为空即"",也不能为"?" colorType ：颜色色系，0-RGB色系空间，1-HSV色系空间 low1：低阈值，RGB空间：R通道，范围[0,255]，HSV空间：H通道，范围[0,180] high1：高阈值，RGB空间：R通道，范围[0,255]，HSV空间：H通道，范围[0,180] low2：低阈值，RGB空间：G通道，范围[0,255]，HSV空间：S通道，范围[0,255] high2：高阈值，RGB空间：G通道，范围[0,255]，HSV空间：S通道，范围[0,255] low3：低阈值，RGB空间：B通道，范围[0,255]，HSV空间：V通道，范围[0,255] high3：高阈值，RGB空间：B通道，范围[0,255]，HSV空间：V通道，范围[0,255]
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT color_mod ZV_CLRGENMODEL(color_mod,"red",0,230,255,0,20,0,20)'在RGB颜色空间生成红色的颜色模型