### ZV_RESIZE -- 目标尺寸缩放

类型 | 几何变换
描述 | 根据目标图像的尺寸缩放src
语法 | ZV_RESIZE(src,dst,dw,dh,interp) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像，单通或三通道图像 dst：ZVOBJECT类型，缩放后图像 dw：缩放后图像宽度，范围[1,32766] dh：缩放后图像高度，范围[1,32766] interp：插值算法
取值 | 说明
0 | 最近邻插值
1 | 双线性插值
2 | 双三次插值
3 | LANCZOS
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_RESIZE(src,dst,512,512,1)'图像缩放为512x512大小，使用双线性插值，dst的大小为512x512