### ZV_OCRSEGCHAR -- 字符分割

类型 | OCR
描述 | 对roi区域内的图像进行字符分割，并将分割得到的所有字符存入字符样本中
语法 | ZV_OCRSEGCHAR(img,param,sample,cx,cy,width,height,angle) 参数： img：单通道图像 param：ZVOBJECT类型，分割参数，由ZV_OCRSEGSETPARAM_指令生成 sample：ZVOBJECT类型，分割得到的字符样本库，样本库中存放着多个样本，即字符信息，如字符图像，字符名称等，分割得到的字符名字统一为"?" cx：roi中心x坐标 cy：roi中心y坐标 width：roi宽 height：roi高 angle：roi角度
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, param, sample ZV_READIMAGE(img,"test.png",0)'以原图像格式读取图片 ZV_OCRSEGSETPARAM(param,0,120,20,30000,3,500,3,500,0,0,3,3,-1) '设置字符的分割参数 ZV_OCRSEGCHAR(img,param,sample,320,240,120,80,0)'字符分割