### DECEL -- 减速度

类型 | 轴参数
描述 | 轴减速度，单位为 units/s/s。 当多轴运动时，作为插补运动的减速度。 当设置为 0 时，自动等于加速度 ACCEL 值，进行对称的加减速。 建议运动前设置好加速度和减速度，运动中不要修改，运动中调整会导致速度曲线变化。
语法 | VAR1 = DECEL，DECEL = expression
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 BASE(1,2,3,4) DECEL =100, 100, 100, 100 '设置轴 1，2，3，4 的减速度 DECEL (0)=200 '设置轴 0 的减速度 PRINT DECEL (0) 例二 BASE(0) '选择轴 0 UNITS=100 '脉冲当量 DPOS=0 '坐标清 0 SPEED=100 '设置速度为 100 units/s ACCEL=1000 DECEL=500 '减速度为 500units/s/s TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(200) '移动 200units 速度曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100 DECEL=200 时的速度曲线
相关指令 | ACCEL，FASTDEC