### ZV_REFILLUP -- 孔洞填充

类型 | 区域运算
描述 | 对区域进行孔洞填充，输出孔洞填充后的区域
语法 | ZV_REFILLUP(re,re_filled) 参数： re：ZVOBJECT类型，区域 re_filled：ZVOBJECT类型，填充后的区域，输出参数
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, color_img, mask, re, re_connect, re_filled, re_src ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,mask)'生成的覆盖全图的区域 ZV_RETHRESH(img,mask,re,0,150) '区域二值化 ZV_RECONNECT(re,re_connect)'计算区域的连通区域 ZV_LISTGET(re_connect,re_src,3) '获取列表中序号为3的元素 ZV_REFILLUP(re_src,re_filled) '对区域进行孔洞填充 ZV_GRAYTORGB(img,color_img)'灰度图转化为RGB图像 ZV_REGION(color_img,re_filled,0,zv_color(0,255,0))