### ZV_REFILTER -- 过滤

类型 | 特征
描述 | 将区域列表中的区域以某种特征进行过滤，保留满足特征要求的区域
语法 | ZV_REFILTER(relist,feature,min,max,is_invert) 参数： relist：ZVOBJECT类型，待过滤的区域列表，列表类型 feature：区域特征类型，参考排序，可取值-1，则按照顺序取序号在范围内的轮廓 min：特征值的下限 max：特征值的上限 is_invert：是否反向选择，为1则保留不在范围内的轮廓
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, mask, re, re_connect ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,mask)'生成的覆盖全图的区域 ZV_RETHRESH(img,mask,re,0,100) '区域二值化 ZV_RECONNECT(re,re_connect)'计算区域的连通区域 ZV_REFILTER(re_connect,0,1500,3000,0)'对区域列表中的区域进行过滤，保留面积在1500到3000的区域，面积不在此范围的区域将被过滤掉