### << -- 左移位

类型 | 运算符
描述 | 左移位。
语法 | expression1 << expression2 expression1：任意有效的表达式 expression2：任意有效的表达式 运算优先级低于其他四则运算符，共同使用时需要加括号()，见例三。
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 直接操作数值 在线命令输入 >>PRINT 8<<1 '二进制左移一位 输出：16 在线命令输入 >>PRINT 8<<2 '二进制左移两位 输出：32 例二 操作变量、寄存器 DIM bb bb=8 MODBUS_REG(0)=8 PRINT bb<<1,bb<<2 PRINT MODBUS_REG(0)<<1,MODBUS_REG(0)<<2 例三 优先级比较 >>PRINT 8<<1+1 '此时二进制左移 2 位 输出：32 >>PRINT (8<<1)+1 '此时二进制左移 1 位 输出：17