### ZV_RECLIP -- 裁剪区域

类型 | 裁剪
描述 | 对输入区域裁剪到由控制参数描述的矩形中，等价于输入区域与控制参数描述的矩形区域的交集，但效率要高于使用控制参数调用 ZV_REGENRECT 生矩形区域然后与输入区域obj_region求交集
语法 | ZV_RECLIP(re,re_cliped,x1,y1,x2,y2) 参数： re：ZVOBJECT类型，输入的区域 re_cliped：ZVOBJECT类型，裁剪后的区域 x1：矩形左上角x坐标 y1：矩形左上角y坐标 x2：矩形右下角x坐标 y2：矩形右下角y坐标
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, re, re_cliped ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_RECLIP(re,re_cliped,0,0,640,480) '将re区域裁剪到左上角（0,0）坐标，右下角（640,480）坐标构成的矩形区域内,然后存入变量 re_cliped 中