### DRAWZVOBJ -- HMI 自定义控件绘图

类型 | 坐标转换
描述 | 在HMI自定义控件指定区域内绘制一个图像，此指令用在自定义控件的绘图函数里
语法 | DRAWZVOBJ(img,x1,y1,x2,y2) 参数： img：输入图像 x1：指定区域左上角 x 坐标 y1：指定区域左上角 y 坐标 x2：指定区域右下角 x 坐标，可省略，则取默认值控件右下角X坐标，即控件宽度-1 y2：指定区域右下角 y 坐标，可省略，则取默认值控件右下角Y坐标，即控件高度-1 指令将图像缩放匹配到x1,y1,x2,y2指定的区域，x1,y1,x2,y2可以取超出控件范围的值，指令按照原值进行图像适配，适配后超出控件范围的部分不予绘制，并且无副作用
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZV_READIMAGE(img,"logo.png",0) '以原图像格式读取图像 DRAWZVOBJ(img,0,0,639,479) '在自定义控制左上角坐标(0,0)和右下角坐标(639,479)指定的区域内绘制一个图像img，图像宽高方向将分别进行缩放匹配 如下方式可以将图像右下角绘制到控件上： GLOBAL SUB cust_draw() local width, height width = HMI_CONTROLSIZEX() height = HMI_CONTROLSIZEY() ’图像左侧和上侧超出控件范围，不予绘制 ’后两个参数可以省略，默认值即为正确坐标 DRAWZVOBJ(MAIN_IMG, -width, -height, width-1, height-1) END SUB