### ZV_ANGLELL -- 直线夹角

类型 | 几何
描述 | 计算直线1到直线2的夹角(-180, 180]
语法 | Angle = ZV_ANGLELL(x11,y11,x12,y12,x21,y21,x22,y22) 参数： x11：直线1的第一点的x坐标 y11：直线1的第一点的y坐标 x12：直线1的第二点的x坐标 y12：直线1的第二点的y坐标 x21：直线2的第一点的x坐标 y21：直线2的第一点的y坐标 x22：直线2的第二点的x坐标 y22：直线2的第二点的y坐标 返回值： angle：夹角，角度单位度数(deg)，范围(-180,180]
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | DIM angle angle = zv_anglell(0,0,1,0,0,0,0,1)'计算直线1和直线2的夹角 PRINT angle '打印结果为90度