### ZCPP

指令说明：

ZCPP 为 16 位脉冲型区间比较指令，将比较源 S 的数据与另两个比较源 S1 和 S2 的数据进行比较，比较的结果会影响从 Dn 输出的 3 个位。

条件 比较指令 | S < S1 | S1 <= S <= S2 | S > S2
[ZCPP S1 S2 S Dn ] | Dn 为 ON | Dn+1 为 ON | Dn+2 为 ON

※ S1 的数据不得大于 S2 的数据，如果大于，S2 的数据将会按 S1 的数据来计算。

操作数：

S1：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z ,LV,DT,@

S2：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z ,LV,DT,@

S： KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z ,LV,DT,@

D： Y,M,S,@

指令格式：[ZCPP S1 S2 S D ]

编程示例：

X0 从 OFF 变为 ON 时，区间比较指令执行一次，将 D0、D1 里面的数据跟 D2 进行比较，比较的结果影响从 Y0 输出的 3 个位。

D2<D0 时，Y0 为 ON；

D0<=D2<=D1 时，Y1 为 ON；

D2>D1 时，Y2 为 ON。