### ZV_RESKELETON -- 骨架化

类型 | 区域运算
描述 | 对区域骨架化生成单个像素的区域
语法 | ZV_RESKELETON(re,skeRe) 参数： re：ZVOBJECT类型，区域 skeRe：ZVOBJECT类型，骨架区域
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, dst, mask, re, re_connect, skeRe, re_src ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_IMGINFO(img,0)'获取图像基本信息 ZV_REGENFULLIMG(img,mask)'生成的覆盖全图的区域 ZV_RETHRESH(img,mask,re,0,150) '区域二值化 ZV_RECONNECT(re,re_connect)'计算区域的连通区域 ZV_LISTGET(re_connect,re_src,3) '获取列表中序号为3的元素 ZV_RESKELETON(re_src,skeRe)'区域骨架化 ZV_RETOIMG(re_boundary,dst,TABLE(0), TABLE (1)) '区域转二值图像