### ZV_INTERSECTSS -- 线段交点

类型 | 几何
描述 | 计算两线段的交点，返回线段是否相交
语法 | is_intersect=ZV_INTERSECTSS(x11,y11,x12,y12,x21,y21,x22,y22,tab_p) 参数： x11：线段1的第一点的x坐标 y11：线段1的第一点的y坐标 x12：线段1的第二点的x坐标 y12：线段1的第二点的y坐标 x21：线段2的第一点的x坐标 y21：线段2的第一点的y坐标 x22：线段2的第二点的x坐标 y22：线段2的第二点的y坐标 tab_p：TABLE索引，计算的结果，依次为x、y坐标 返回值： is_intersect：直线是否相交，0--直线平行无交点,1--直线相交
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | DIM is_intersect is_intersect = ZV_INTERSECTSS(100,100,200,200,30,30,60,60,0)'计算两线段交点并将交点坐标x、y依次放入开始索引为0的TABLE中,并返回 is_intersect查看直线是否相交