### ZV_CONTCENTER -- 重心

类型 | 特征
描述 | 计算轮廓重心
语法 | ZV_CONTCENTER(contour,tab_d) 参数： contour：ZVOBJECT类型，轮廓 tab_d：TABLE索引，输出参数，计算的轮廓重心x、y坐标
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, img_bw, contlist, con_src DIM con_count ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_THRESH(img,img_bw,200,255)'图像二值化 ZV_CONTGEN(img_bw,contlist,1,0)'将查找到的所有廓存入轮廓列表中 con_count = ZV_LISTCOUNT(contlist)'获取轮廓列表个数 FOR i = 0 TO con_count-1 ZV_LISTGET(contlist,con_src,i)'获取某个轮廓 ZV_CONTCENTER(con_src,0)'计算轮廓的重心坐标并存于TABLE(0)中 ? TABLE(0) '打印参数 NEXT